|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСП-06 | | Скамья парковая ЛГСП-06 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 450x2000x630 | Вес, кг: | 23.3 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: сосна, металл. Комплектация: скамья парковая в сборе – 1 шт, сдвоенные ножки – 2 шт, комплект крепежа – 1 шт. Сидение скамьи выполнено из досок шириной 90 мм и толщиной 35 мм. Конструкция представляет собой сварной металлокаркас из профильной трубы 40×20×2 мм, 25×25×2 мм, 20×20×1,5 мм и стального листа толщиной 2 мм. Металлокаркас окрашен порошковой краской, деревянные элементы покрыты атмосферостойким лаком. Все крепежные элементы оцинкованы. | | | |