|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВП-82 | | Велопарковка | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 500x2078x500 | Вес, кг: | 23.34 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл Комплектация: велопарковка -1 шт., закладные детали - 4 шт. Велопарковка выполнена из профильный трубы сечением 20х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм, 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |