|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-91 | | Спортивная станция "Шепард" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1087x3910x3374 | Вес, кг: | 290 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл. Комплектация: опоры – 4 шт., комплект крепежа – 1шт. Каркас спортивного комплекса изготовлен из металлической и нержавеющей трубы 76мм. и 102 мм, с полимерным защитным покрытием оранжевого и серого цвета, информационная табличка изготовлена из пластика толщиной не менее 8мм., с печатным нанесением видов упражнений, с защитным финишным покрытием двухкомпонентным полиуретановым лаком. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |