|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-260 | Канат гимнастический |
|  |
| Размеры, мм: | 80x1330x2500 | Вес, кг: | 50.24 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска.Конструкция состоит из:Труба профильная 80х80х3 (стойки)Труба Ду 25х2,8 мм (перекладина)Армированный канатОткрытые части профильных труб закрыты пластиковыми заглушками;Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской:Стойки окрашены краской ;Перекладина окрашена краской ;Комплект крепежа оцинкованный.Бетонируется на глубину 500 мм.Комплектация:Стойка – 2 шт.Перекладины – 1 шт.Канат – 1 шт.Комплект крепежа – 1шт.Комплект заглушек – 1 шт. |