|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-305 | Карусель "Оттава" |
|  |
| Размеры, мм: | 2140x2140x2300 | Вес, кг: | 126 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Металл, резина, порошковая краска.Опорный центральный столб карусели выполнен из металлической круглой трубы 133х4 мм.«Плечи» карусели выполнены из круглой трубы диаметром 89 мм и имеют изогнутую форму. В верхней части карусели установлен механизм вращения.Вращение осуществляется за счет двух подшипников – радиального и радиально-упорного. Подвесы выполнены из короткозвенной цепи из нержавеющей стали с диаметром звена 6 мм с круглыми резиновыми сиденьями с диаметром 280 мм. В нижней части цепь закрыта термоусадочной оболочкой из ПВХ.Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. |