|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСД-09 | Скамейка "Гусеница" |
|  |
| Размеры, мм: | 515x1160x698 | Вес, кг: | 14.953 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска.Скамейка установлена на 4-х закладных элементах, выполненных из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2мм и стальной полосы 40х2 ммДетали скамейки выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Декоративный элемент выполнен из фанеры толщиной 9 мм.Фанера присоединяется к металлическому каркасу при помощи стальных уголков и крепежных изделий.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской,все фанерные - окрашены. Все резьбовые соединения закрыты декоративными заглушками.Комплектация:Элемент “Гусеница” - 1 шт.Элемент “Ножка” - 2 шт.Элемент “Глаза” - 2 шт.Сиденье - 2 шт.Закладные элементы - 4 шт.Комплект крепежа и заглушек - 1 шт. |