|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГУ-46 | | Урна для собачьих площадок | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 280x200x1300 | Вес, кг: | 40 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Корпус выполнен в виде вытянутого в верх параллелепипеда из листового металла толщиной 5 мм. Передняя панель выполнена в виде откидной дверцы из металла толщиной 2 мм и имеет замок для закрывания. Оцинкованный вкладыш выполнен из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, имеет высоту 600 мм, ширину 254х178 мм и имеет прорези - ручки. Все имеющиеся металлические элементы, кроме оцинкованного металла, окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкован. Комплектация: урна в сборе – 1 компл.  производится на анкерные болты. | | | |