|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-126-139 | Велотренажер-Степпер |
|  |
| Размеры, мм: | 700x1400x1400 | Вес, кг: | 75 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, пластик.Тренажер двухпозиционный для укрепления мышц и суставов ног, спины и поясницы.Опорные детали рассчитаны на пользователя, значение массы которого составляет не более 135 кг.Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 33,5 мм до 133 мм.Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 3 мм.В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм. Подставки для ног и сидение выполнены из пластикаПедали для ног не выполнены из пластика. Педали выполнены из металлических пластин.Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный.Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж - компл.. |