|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГО-16.1 | | Столбик ограждения детской площадки ЛГО-16 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 40x120x1000 | Вес, кг: | 2.68 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы:металл, порошковая краска. Опорные столбы секций выполнены из металлического профиля сечением 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Для крепления секций на столб с двух сторон устанавливаются по два металлических уголка. Сверху столб закрывается пластиковой заглушкой серого цвета 40х40 мм.  Комплектация:Столб 1 шт; Закладная 1 шт; Комплект крепежа и заглушек 1 шт. | | | |