|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-107 | Тренажер для мышц плечевого пояса |
|  |
| Размеры, мм: | 700x900x1400 | Вес, кг: | 42 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, пластик.Тренажер для развития моторики мышц и суставов рук.Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 18 мм до 133 мм.Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 4 мм.Горизонтальная опора выполнена из металлической круглой трубы диаметром 76 мм х 3,5 ммВ основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм. Защитный кожух выполнен из пластика.Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный.Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл. |