|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-91 | | Стойка "Гипнотизер" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 200x1200x2100 | Вес, кг: | 102 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Влагостойкая березовая фанера, металл, дерево хвойных пород, порошковая краска. Комплектация: Стойка в сборе – 1 комплект. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.  Игровой элемент состоит из одного столба выполненного из клееного бруса круглого сечения диаметром 130 мм, хвойных пород. Столб отшлифован. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком.  Закладной элемент составной, и выполнен из двух полукруглых сегментов из металлической трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм и высотой 900 мм. В корпусе просверлены отверстия для фиксации столба. Вращающийся диск выполнен из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм.  Поверхность покрыта бесцветным лаком. Вращение осуществляется за счет узла с подшипником. | | | |