|  |  |
| --- | --- |
| ЛГД-91 | Стойка "Гипнотизер" |
|  |
| Размеры, мм: | 200x1200x2100 | Вес, кг: | 102 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Влагостойкая березовая фанера, металл, дерево хвойных пород, порошковая краска.Комплектация: Стойка в сборе – 1 комплект.Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Игровой элемент состоит из одного столба выполненного из клееного бруса круглого сечения диаметром 130 мм, хвойных пород. Столб отшлифован. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Закладной элемент составной, и выполнен из двух полукруглых сегментов из металлической трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм и высотой 900 мм.В корпусе просверлены отверстия для фиксации столба.Вращающийся диск выполнен из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм. Поверхность покрыта бесцветным лаком.Вращение осуществляется за счет узла с подшипником. |