|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГИ-05.2 | | Информационный щит с дверцей (широкий) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 90x1001x2000 | Вес, кг: | 44.881 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: фанера, монолитный поликарбонат, металл. Конструкция состоит из: Профильной трубы 60мм х 40мм х 3 мм, Профильной трубы 40мм х 40мм х 2 мм, Профильной трубы 20мм х 20мм х 1,5мм, Крашеной фанеры толщиной 15 мм с девятью карманами. Монолитный поликарбонат дверцы толщиной 3 мм. Информационный щит имеет навесной погодостойкий замок. Верхние части стоек закрыты пластиковыми заглушками. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Комплект крепежа оцинкованный. Комплектация: Каркас – 1шт., Щит – 1шт., Дверца с поликарбонатом – 1шт., Карман А4 – 12шт., Замок погодостойкий – 1шт., Комплект крепежа – 1шт. | | | |