|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДП-42 | | Диван бетонный "Стандарт" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 660x2000x800 | Вес, кг: | 110 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: бетон, дерево, метал. Опорные ножки скамьи выполнены из бетона.  Опора спинки дивана выполнены из металла, толщиной 4 мм и металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм, с толщиной стенки 2,8 мм. Опора под сидение выполнена из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм. Сиденье выполнено из сухих строганных досок хвойных пород, сечением 32 мм х 110 мм. Доски отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным бесцветным лаком. Комплектность: скамья в сборе- 1 компл; комплект крепежа – 1 шт. | | | |