|  |  |
| --- | --- |
| ЛГДП-42 | Диван бетонный "Стандарт" |
|  |
| Размеры, мм: | 660x2000x800 | Вес, кг: | 110 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: бетон, дерево, метал.Опорные ножки скамьи выполнены из бетона. Опора спинки дивана выполнены из металла, толщиной 4 мм и металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм, с толщиной стенки 2,8 мм.Опора под сидение выполнена из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм.Сиденье выполнено из сухих строганных досок хвойных пород, сечением 32 мм х 110 мм. Доски отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным бесцветным лаком.Комплектность: скамья в сборе- 1 компл; комплект крепежа – 1 шт. |