|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГИ-05.2Н | | Информационный щит с дверцей и навесом (широкий) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 530x1240x2230 | Вес, кг: | 62.215 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: фанера, монолитный поликарбонат, металл, порошковая краска. Конструкция состоит из: Профильной трубы 60мм х 40мм х 3 мм, Профильной трубы 40мм х 40мм х 3 мм, Профильной трубы 20мм х 20мм х 1,5мм, Крашеной фанеры толщиной 15 мм с девятью карманами. Информационный щит имеет навесной погодостойкий замок. Верхние части стоек закрыты пластиковыми заглушками. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Комплект крепежа оцинкованный. Комплектация: Каркас – 1шт., Щит – 1шт., Дверца с поликарбонатом – 1шт., Карман А4 – 9шт., Каркас крыши – 1шт., Поликарбонат с торцевым профилем – 1шт., Замок погодостойкий – 1шт., Комплект крепежа – 1шт., Комплект заглушек – 1шт. | | | |