|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-32 | Бревно деревянное изогнутое |
|  |
| Размеры, мм: | 2300x2880x500 | Вес, кг: | 35.359 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, металл.Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 6 шт., бревно – 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Изделие представляет собой бревно, состоящее из опорных стоек. Стойки выполнены из круглой трубы 48 мм с толщиной стенки 3 мм. Бревно выполнено из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. |