|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-306 | Карусель 4-местная "Квебек" |
|  |
| Размеры, мм: | 1847x1847x842 | Вес, кг: | 54.2894 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Металл, влагостойкая ламинированная березовая фанера с антискользящим покрытием.Комплектация: карусель в сборе – 1шт., комплект крепежа – 1шт., закладная – 1 шт.Карусель имеет одну ось вращения - вокруг центральной вертикальной оси. Опорная стойка карусели выполнена из круглых металлических труб диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм, диаметром 50 мм. Карусель вращается на валу с 2 подшипниками. На каркасе карусели устанавливаются поручни из металлической трубы диаметром 33,5 мм. Четыре сидячих места круглой формы и центральная платформа из ламинированной фанеры.Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Заглушки должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |