|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-04 | | Бум-бревно «Змейка-2» | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1100x2900x350 | Вес, кг: | 79.68 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Комплектация: Столбы опорные – 8 шт. Уголки стальные - 14 шт. Крышки из фанеры – 7 шт. Комплект крепежа - 1 шт.  Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.  Комплекс установлен на 8-ми опорных столбах, выполненных из металлической квадратной трубы 80 мм и толщиной стенки 3 мм.  Каркас выполнен из металлического уголка 40 мм и толщиной стенки 4 мм.  Соединение металлических элементов конструкции осуществляется при помощи болтовых соединений. Горизонтально расположенные элементы выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм. Фанера присоединяется к металлическому каркасу при помощи крепежных изделий.  Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. | | | |