|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГП-106 | | Песочница «Индейцы» | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2548x2548x235 | Вес, кг: | 50.38 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: -Фанера толщиной 18 мм. -Фанера толщиной 15 мм. -Порошковая краска. -Краска на водной основе. Изделие представляет собой игровой элемент, состоящий из боковых стенок, изготовленных из фанеры толщиной 18 мм, сидений, изготовленных из фанеры толщиной 15мм и монтажных закладных, выполненных из стального профильного уголка 40х40мм. с толщиной стенки 4мм. Боковые стенки сопрягаются с закладными уголками при помощи стального оцинкованного крепежа и нержавеющего крепежа, сидения крепятся к стенкам при помощи стальных уголков, все болтовые соединения закрыты пластиковыми декоративными заглушками. Комплектация: -Уголок монтажный 6 шт., -Стенка длина (1) 2 шт., -Стенка длина (2) 2 шт., -Сиденье (1) 2 шт., -Сиденье (2) 2 шт., -Уголок лазер 40х40х30х3 24 шт., -Комплект крепежа и заглушек 1 шт. | | | |