|  |  |
| --- | --- |
| МГ4515 | Воркаут МГ-15 "Скамья для упражнений на пресс" |
|  |
| Размеры, мм: | 790x1272x1500 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, дерево хвойных пород - сосна.Комплектация: Опорные столбы – 4 шт.Перекладины – 1 шт.Скамья - 1 шт.Хомуты металлические – 6 шт.Комплект крепежа - 1 шт.Воркаут состоит из 4 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм, и перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой.Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 89 мм.В состав воркаута входит скамья для пресса.Поверхность скамьи для пресса выполнена из квадратного бруса сосны сечением 100 мм х 100 мм. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком.Все имеющиеся металлические детали зачищены и окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж нержавеющий. |