|  |  |
| --- | --- |
| ЛГВО-08 | Брусья-низкие параллельные |
|  |
| Размеры, мм: | 600x2040x1202 | Вес, кг: | 55.282 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска.Брусья параллельные выполнены из металлической трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3 мм с применением металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 3 мм.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.Комплектация: Брусья в сборе - 1 компл. |