|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-08 | | Брусья-низкие параллельные | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 600x2040x1202 | Вес, кг: | 55.282 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Брусья параллельные выполнены из металлической трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3 мм с применением металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 3 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.  Комплектация:  Брусья в сборе - 1 компл. | | | |