|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-15 | | Лавочка для отдыха | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 758x1635x554 | Вес, кг: | 74.709 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, дерево, лак. Лавочка для отдыха состоит из четырех опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм, двух перекладин выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.  Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах 108 WORKOUT. Лавочка для отдыха выполнена из четырех сухих досок хвойных пород сечением  35 мм х 90 мм. Все доски отшлифованы, верхние кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска Комплектация: опорные столбы – 4 шт; перекладины – 2 шт; хомуты – 4 шт., доски 4 шт. | | | |