|  |  |
| --- | --- |
| ЛГВО-24 | Спортивный комплекс ЛГВО-24 |
|  |
| Размеры, мм: | 3512x3774x2554 | Вес, кг: | 291.235 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, армированный канат, пластик. Комплекс состоит из 8 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой.Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм.Кольца гимнастические выполнены из пластика. Крепление к перекладине осуществляется при помощи армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, состоящего из шести прядей, каждая прядь армирована восемью металлическими проволоками. Стальные проволоки покрыты витым полипропиленовым сплитом (плетеный полиэстер).В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.Комплектация: Опорные столбы – 8 шт.Перекладины – 3 шт.Перекладина с кольцами – 1 компл.Лестница вертикальная – 1 шт.Лестница горизонтальная – 1 шт.Хомуты металлические – 16 шт. |