|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-24 | | Спортивный комплекс ЛГВО-24 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 3512x3774x2554 | Вес, кг: | 291.235 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, армированный канат, пластик. Комплекс состоит из 8 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм. Кольца гимнастические выполнены из пластика. Крепление к перекладине осуществляется при помощи армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, состоящего из шести прядей, каждая прядь армирована восемью металлическими проволоками. Стальные проволоки покрыты витым полипропиленовым сплитом (плетеный полиэстер). В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.  Комплектация:  Опорные столбы – 8 шт. Перекладины – 3 шт. Перекладина с кольцами – 1 компл. Лестница вертикальная – 1 шт. Лестница горизонтальная – 1 шт. Хомуты металлические – 16 шт. | | | |