|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-25 | | Спортивный комплекс ЛГВО-25 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1926x6646x2554 | Вес, кг: | 421.5866 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Комплекс состоит из 10 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм. В состав комплекса входят турники, лестница вертикальная, лестница горизонтальная и две перекладины. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска  Комплектация:  Опорные столбы – 10 шт. Перекладины – 2 шт. Лестница вертикальная – 3 шт. Лестница горизонтальная – 2 шт. Турник – 2 шт. Хомуты металлические – 28 шт. | | | |