|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСД-11 | | Лавочка "Черепашка" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 820x1250x580 | Вес, кг: | 241.826 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, фанера ламинированная, металл, акриловая краска, порошковая краска. Фанерные элементы установлены на 2-х опорах, выполненных из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2мм и уголков 40х40х30х3 мм. Опоры крепятся к 4-м закладным элементам, выполненных из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2мм и стальной полосы 40х3 мм.  Детали лавочки выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Декоративный элемент выполнен из фанеры толщиной 9 мм. Сиденья и спинки выполнены из ламинированной фанеры толщиной 15 мм.  Сиденья присоединяются к металлическому каркасу при помощи крепежных изделий. Спинки присоединяются при помощи уголков. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, все фанерные - окрашены. Все резьбовые соединения закрыты декоративными заглушками. Комплектация: Элемент “Черепашка” - 2 шт. Накладка - 2 шт. Сиденье - 2 шт. Спинка - 2 шт. Опоры -2 шт. Закладные элементы - 4 шт. Комплект крепежа и заглушек - 1 шт. | | | |