|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСД-11 | Лавочка "Черепашка" |
|  |
| Размеры, мм: | 820x1250x580 | Вес, кг: | 241.826 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, фанера ламинированная, металл, акриловая краска, порошковая краска.Фанерные элементы установлены на 2-х опорах, выполненных из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2мм и уголков 40х40х30х3 мм. Опоры крепятся к 4-м закладным элементам, выполненных из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2мм и стальной полосы 40х3 мм. Детали лавочки выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Декоративный элемент выполнен из фанеры толщиной 9 мм.Сиденья и спинки выполнены из ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Сиденья присоединяются к металлическому каркасу при помощи крепежных изделий.Спинки присоединяются при помощи уголков.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской,все фанерные - окрашены. Все резьбовые соединения закрыты декоративными заглушками.Комплектация:Элемент “Черепашка” - 2 шт.Накладка - 2 шт.Сиденье - 2 шт.Спинка - 2 шт.Опоры -2 шт.Закладные элементы - 4 шт.Комплект крепежа и заглушек - 1 шт. |