|  |  |
| --- | --- |
| ЛГВП-305 | Велопарковка на десять велосипедов (модульная) |
|  |
| Размеры, мм: | 710x3910x710 | Вес, кг: | 72.46 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл. Конструкция состоит из стойки, в основании которой лежит профильная труба сечением 60х30мм с толщиной стенки 2мм, и гнутой «П-образной» круглой трубы диаметром 42 мм. Велопарковка состоит из пяти модулей, соединяемых вставками.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.Комплект крепежа оцинкованный..Комплектация: Модуль велопарковки - 5шт, комплект крепежа и заглушек – 1шт. |