|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-6.03С | Игровой модуль «Тоннель» (серия Эко) |
|  |
| Размеры, мм: | 1000x1655x1315 | Вес, кг: | 80.196 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, доска строганая хвойных пород, фанера ламинированная с антискользящим покрытием, HPL пластик, ПНД пластик, нержавеющий крепеж.Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 4 шт., ограждающие и декоративные панели – 1 компл., тоннель - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Игровой модуль представлен в виде тоннели, состоящего из отдельных сегментов, выполненных из пластика ПНД.Ограждающие элементы выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм.В игровом элементе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |