|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВП-301 | | Велопарковка на шесть велосипедов (модульная) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 710x2350x813 | Вес, кг: | 31.893 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл. Комплектация: модуль велопарковки – 3 шт., комплект крепежа и заглушек – 1 шт.  Конструкция состоит из стойки с основанием из профильной трубы сечением 60×40 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из гнутой «Л-образной» круглой трубы диаметром 42 мм. Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Крепеж выполнен из оцинкованного металла. | | | |