|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-214П | Подвес со спинкой |
|  |
| Размеры, мм: | 275x440x215 | Вес, кг: | 4.62 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, резина.Комплектация: подвес резиновый – 1шт., комплект крепежа – 1шт.Конструкция состоит из:Сиденье для детских подвесных качелей. Внутри конструкции имеется металлическая пластина и закладные, которые придают изделию высокую прочность. Сиденье оборудовано вертикальными бортами и ободом, обеспечивающие безопасное и комфортное положение ребенка.Подвес из оцинкованной круглозвенной цепи, звено 6мм. Крепится к сиденью через металлические, нержавеющие крючки.Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушкамиПокрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |