|  |  |
| --- | --- |
| MG3518 | Спортивное оборудование Переход |
|  |
| Размеры, мм: | 500x2900x2000 | Вес, кг: | 108.18 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл, канат полипропиленовый армированный, нержавеющая сталь.Комплектация: опорный столб - 4 шт.,перекладины - 2 шт., канатный поручень - 1 шт., ступени - 6 шт., комплект крепежа - 1 шт.Опорные стойки и ступени выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Перекладины выполнены из доски лиственница 140х35 мм.В спортивном оборудование присутствует канатный поручень из шестипрядного армированного полипропиленового каната d=16 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |