|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-31 | | Карусель 3-х местная с полом "Ванкувер" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1230x1230x720 | Вес, кг: | 67 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Ламинированная фанера, пластик HDPE, металл, порошковая краска. Центральная ось подшипникового узла изготовлена из цельного металлического круга с посадочным диаметром 45 мм. Подвижная часть карусели вращается на двух роликовых подшипниках: радиальном и радиально-упорном, установленных в трубу диаметром 108 мм.  Каркас подвижной части цельно-сварной и изготовлен из трубы диаметром 26,8 мм. На каркасе размещены три сидения из трехслойного пластика HDPE толщиной 15 мм.  Пол изготовлен из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 15 мм с антискользящим покрытием.  Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.  Все выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. | | | |