|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-31 | Карусель 3-х местная с полом "Ванкувер" |
|  |
| Размеры, мм: | 1230x1230x720 | Вес, кг: | 67 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Ламинированная фанера, пластик HDPE, металл, порошковая краска.Центральная ось подшипникового узла изготовлена из цельного металлического круга с посадочным диаметром 45 мм. Подвижная часть карусели вращается на двух роликовых подшипниках: радиальном и радиально-упорном, установленных в трубу диаметром 108 мм. Каркас подвижной части цельно-сварной и изготовлен из трубы диаметром 26,8 мм. На каркасе размещены три сидения из трехслойного пластика HDPE толщиной 15 мм. Пол изготовлен из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 15 мм с антискользящим покрытием. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Все выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.Весь резьбовой крепеж оцинкованный. |