|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДП-136 | | Диван парковый ЛГДП-136 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 635x1700x840 | Вес, кг: | 99 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, дерево хвойных пород, порошковая краска, лак. Комплектация: скамья – 1 шт., закладной элемент – 2 шт., комплект крепежа – 1 шт.  Скамья представляет собой сварную конструкцию с фигурными боковыми ножками из листового металла толщиной 6 мм и вертикальными опорами из профиля 20×40×2 мм. Опоры соединены тремя стяжками из круглой трубы диаметром 26,8 мм, к которым крепятся поперечные пластины из полосы 5×50 мм для фиксации сиденья и спинки. Сиденье и спинка выполнены из строганой доски сечением 32×110 мм, с покрытием тонированным и бесцветным лаком. Металлические элементы окрашены порошковой полиэфирной краской, все крепёжные элементы — оцинкованные. | | | |