|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТУ-502 | | Спортивная станция 502 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 5210x6064x2416 | Вес, кг: | 380.85 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Сталь конструкционная (Труба профильная 100х100х3, 60х60х3, 60х40х2, 40х20х2, труба круглая 89х3;  ДУ25х2,8, Ду32\*2,8, ДУ 20х2,8  Лист 2, 3, 5; Фанера ламинированная гладкая/сетка F/W 15 мм, коричневая.  Покраска металла производится полимерной краской   и бежевого . Все открытые части труб и болтовых соединений закрываются пластиковыми заглушками.  Крепеж: Оцинкованные метизы. Элементы комплекса: Стойка металлическая – 6 шт. Навес турник с ручками – 1 комплект  Навес шведская лестница – 1 комплект  Навес рукоход – 2 комплекта  Навес брусья – 1 комплект  Навес поручень – 1 комплект  Навес пресс с упором на руки – 1 комплект  Навес платформа для вышагивания – 1 комплект  Навес гиперэкстензия – 1 комплект  Навес пресс – 1 комплект  Комплект метизов – 1 шт. | | | |