|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-502 | Спортивная станция 502 |
|  |
| Размеры, мм: | 5210x6064x2416 | Вес, кг: | 380.85 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Сталь конструкционная (Труба профильная 100х100х3, 60х60х3, 60х40х2, 40х20х2, труба круглая 89х3; ДУ25х2,8, Ду32\*2,8, ДУ 20х2,8 Лист 2, 3, 5;Фанера ламинированная гладкая/сетка F/W 15 мм, коричневая.Покраска металла производится полимерной краской  и бежевого . Все открытые части труб и болтовых соединений закрываются пластиковыми заглушками.Крепеж: Оцинкованные метизы.Элементы комплекса:Стойка металлическая – 6 шт.Навес турник с ручками – 1 комплект Навес шведская лестница – 1 комплект Навес рукоход – 2 комплекта Навес брусья – 1 комплект Навес поручень – 1 комплект Навес пресс с упором на руки – 1 комплект Навес платформа для вышагивания – 1 комплект Навес гиперэкстензия – 1 комплект Навес пресс – 1 комплект Комплект метизов – 1 шт. |