|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВП-302 | | Велопарковка на шесть велосипедов (модульная) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 710x2350x710 | Вес, кг: | 43.353 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл. Комплектация: модуль велопарковки – 3 шт., комплект крепежа и заглушек – 1 шт. Велопарковка представляет собой сборную трубчатую конструкцию из трёх вертикальных стоек и основания. Конструкция включает стойку с основанием из профильной трубы сечением 60×30 мм и толщиной стенки 3 мм, а также металлическую трубу диаметром 42 мм. Все металлические детали покрыты порошковой полимерной краской. Крепёж оцинкованный. | | | |