|  |  |
| --- | --- |
| ЛГО-31.5П | ЛГО-31.5П Столб "Метеор" h=3,6м проходной (два сегмента столба, крепеж) |
|  |
| Размеры, мм: | 192x192x3600 | Вес, кг: | 28.973 |
| Характеристики материалов  |
| Столб проходной представляет из себя разборную конструкцию(основной и верхний элемент) служащую для соединения секций и выстраивания их вдоль одной оси.Каждый элемент конструкции выполнен из профильной металлической трубы квадратного сечения 80 мм х 80 мм и толщиной стенки 3мм к которому приваривается соединительный фланец,к основному элементу приваривается закладная из листового металла толщиной 3мм. Элементы фиксируются между собой посредством болтового соединения. Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими колпачками со стороны гаек.Все открытые части труб закрываются пластиковыми заглушками соответствующего размера.Окраска столбов производится полимерной краской базальтово-серого цвета шагрень. |