|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-19 | | Спортивный комплекс ЛГВО-19 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1893x3774x2554 | Вес, кг: | 173.724 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, дерево, лак. Комплекс состоит из 6 опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и 5 перекладин выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм и скамьи для пресса.  Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм. Скамья для пресса выполнена из четырех сухих досок хвойных пород сечением 35 мм х 90 мм. Все доски отшлифованы, верхние кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска  Комплектация:  Опорные столбы – 6 шт. Перекладины – 5 шт. Скамья для пресса – 1 шт. Хомуты – 10 шт. Комплект крепежа - 1 шт. | | | |