|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДП-06 | | Диван парковый ЛГДП-06 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 665x2000x890 | Вес, кг: | 26 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, дерево хвойных пород, порошковая краска, лак. Комплектация: диван парковый в сборе – 1 шт., сдвоенные ножки – 2 шт., комплект крепежа – 1 шт. Диван представляет собой сварной металлокаркас из профильных труб 40×20 мм (толщина стенки 2 мм), 25×25 мм (толщина стенки 2 мм), 20×20 мм (толщина стенки 1,5 мм) и стального листа толщиной 2 мм. Сидение и спинка выполнены из досок шириной 95 мм и толщиной 37 мм. Металлокаркас покрыт порошковой краской, деревянные доски обработаны лаком, обеспечивающим атмосферостойкость и светостойкость. Весь крепеж оцинкованный. | | | |