|  |  |
| --- | --- |
| ЛГД-113.1 | Стойка "Магазин" |
|  |
| Размеры, мм: | 300x1200x1350 | Вес, кг: | 59 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, лак, порошковая краска, дерево.Комплекс состоит из 2 опорных столбов, сечением 100х100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса, состоящего из трех сухих ламелей хвойных пород. Все столбы отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Столбы в основании имеют металлические подпятники П-образной формы толщиной стенки 3 мм и приваренную к ним трубу диаметром 42,3 мм.  Декоративные фанерные элементы изготовлены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21,0 мм.  Щит стойки магазина имеет окно с двумя открывающимися створками, закрепленными на металлических петлях.На щит нанесена надпись – «магазин» выполненная печатным способом с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом. Кроме декоративных качеств надпись обладает хорошей износостойкостью, стойкостью к термоокислительному старению, к выцветанию под действием солнечного света и атмосферных осадков, к бытовым моющим средствам, и обеспечивается эксплуатация в диапазоне температур (- 45 + 45°С).Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити.  Все металлические элементы окрашены порошковой краской.  Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Весь крепеж оцинкованный.Комплектация:комплекс в виде стойки магазина- 1 компл.Комплект крепежа – 1 шт. |