|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСН-13 | | Забор с наклонной доской | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1995x2628x2005 | Вес, кг: | 191.13 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: ламинированная фанера, металл, порошковая краска, фанера. Комплекс состоит из: -Каркаса, изготовленного из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, - Стенки из фанеры  -Лестницы изготовленной из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм, профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм, металлической пластины для крепления к стойкам и ступенек из фанеры, - Трёх разных перемычек выполненных из уголка со стороной 50 мм толщиной 5 мм и профильной трубы 60х40 с толщиной стенки 3 мм. Верхние части труб закрыты пластиковыми заглушками. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.  Весь крепеж нержавеющий.  Комплектация: Каркас – 1шт., Стенка - 1 шт., Лестница – 1 шт., Комплект крепежа – 1шт. | | | |