|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСН-13 | Забор с наклонной доской |
|  |
| Размеры, мм: | 1995x2628x2005 | Вес, кг: | 191.13 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: ламинированная фанера, металл, порошковая краска, фанера.Комплекс состоит из:-Каркаса, изготовленного из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм,- Стенки из фанеры -Лестницы изготовленной из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм, профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм, металлической пластины для крепления к стойкам и ступенек из фанеры,- Трёх разных перемычек выполненных из уголка со стороной 50 мм толщиной 5 мм и профильной трубы 60х40 с толщиной стенки 3 мм.Верхние части труб закрыты пластиковыми заглушками.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж нержавеющий. Комплектация: Каркас – 1шт., Стенка - 1 шт., Лестница – 1 шт., Комплект крепежа – 1шт. |