|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-12.6 | | Ворота футбольные 5 метров юношеские (труба d=89мм, с сеткой) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1625x5180x2105 | Вес, кг: | 196.616 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, синтетический материал. Каркас ворот выполнен из металлических круглых труб диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм. На каркасе предусмотрены петли для крепления сетки. Ребра жесткости на задней части ворот изготовлены из металлической круглой трубы диаметром 42,3 мм. Конструкция и цветовое исполнение ворот – в соответствии с приложенным эскизом. Все металлические детали окрашены полимерно-порошковой краской. Комплектация: боковина – 2 шт., перекладины – 2 шт., сетка – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт. | | | |