|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-12.6 | Ворота футбольные 5 метров юношеские (труба d=89мм, с сеткой) |
|  |
| Размеры, мм: | 1625x5180x2105 | Вес, кг: | 196.616 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, синтетический материал.Каркас ворот выполнен из металлических круглых труб диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм. На каркасе предусмотрены петли для крепления сетки. Ребра жесткости на задней части ворот изготовлены из металлической круглой трубы диаметром 42,3 мм.Конструкция и цветовое исполнение ворот – в соответствии с приложенным эскизом.Все металлические детали окрашены полимерно-порошковой краской.Комплектация: боковина – 2 шт., перекладины – 2 шт., сетка – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт. |