|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСН-15 | Одиночный окоп |
|  |
| Размеры, мм: | 1030x2000x580 | Вес, кг: | 67.65 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: фанера, металл, порошковая краска, ламинированная фанера.Комплекс состоит из:-Стоек высотой 1200 мм изготовленных из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм,-Стоек высотой 880 мм изготовленных из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм,-Передней стенки выполненной из ламинированной фанеры 18 мм,-Пола выполненного из ламинированной фанеры 18 мм,-Боковых зеркальных стенок, выполненных из фанеры 15 мм с фрезерованным рисунком- Зеркальные уголки стороной 50 мм толщиной 5 мм.Верхние части труб закрыты пластиковыми заглушками.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж нержавеющий. Комплектация: Стойки – 6 шт., Пол 1 шт., Передняя стенка 1 шт., Фанера с фрезерованным рисунком– 2шт.,Комплект крепежа – 1шт. |