|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСН-15 | | Одиночный окоп | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1030x2000x580 | Вес, кг: | 67.65 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: фанера, металл, порошковая краска, ламинированная фанера. Комплекс состоит из: -Стоек высотой 1200 мм изготовленных из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, -Стоек высотой 880 мм изготовленных из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, -Передней стенки выполненной из ламинированной фанеры 18 мм, -Пола выполненного из ламинированной фанеры 18 мм, -Боковых зеркальных стенок, выполненных из фанеры 15 мм с фрезерованным рисунком - Зеркальные уголки стороной 50 мм толщиной 5 мм. Верхние части труб закрыты пластиковыми заглушками. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.  Весь крепеж нержавеющий.  Комплектация: Стойки – 6 шт., Пол 1 шт., Передняя стенка 1 шт., Фанера с фрезерованным рисунком– 2шт.,Комплект крепежа – 1шт. | | | |